**南京中医药大学仙林校区地下污水泵统计表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 集水坑/数量 | 排水泵/数量 |
| 博物馆 | 13个 | 25台 |
| 唐仲英科技楼 | 1个 | 2台 |
| 国教院 | 6个 | 12台 |
| 丰盛健康楼 | 3个 | 6台 |
| 图书馆 | 9个 | 11台 |
| 4号站学生宿舍 | 6个 | 9台 |
| 5号站学生宿舍 | 6个 | 9台 |
| 6号站学生宿舍 | 8个 | 10台 |
| 7号站学生宿舍 | 11个 | 14台 |
| 8号站学生宿舍 | 8个 | 16台 |
| 各宿管备用泵 | 0个 | 10台 |
| 合计 | 71个 | 124台 |

维保范围包含水泵日常维护及维修，水泵控制箱、浮球、集水坑淤泥清理、法兰除锈等日常维护及更换（更换水泵费用另计）。日常每两个月整体排查一次，雨季每二周整体排查一次，对于故障响应时间控制在0.5小时之内，维修时间控制在24小时之内（维修时间内提供应急泵保证正常工作）